COMUNA SĂLACEA

JUDEŢUL BIHOR

**Notă de corectare**

**Cu privire la achizitia Furnizare panouri pentru obiectivul de investiții: „FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER - DE LA UN POD LA ALTUL – HÍDTÓL HÍDIG”, fisa tehnica nr. 42 se va înlocui in caietul de sarcini** **nr. 120 din data de 10.01.2023, astfel:**

**FISA TEHNICA Nr. 42**

VALORIFICARE PARCULUI CONACULUI KOMAROMI

**Mobilier urban - panou avertizare** – 2 buc

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | **Parametrii tehnici şi funcţionali:**  Dimensiuni:  **- Inaltime: 200 mm**  - Lungime: 1000 mm Material:   * material dibond, * decorat cu autocolant. Materialul propus – pictograme - pentru autocolant se va stabili imreuna cu beneficiarul. * structura din fier, cul. neagra RAL 9005 * 2 fete   Se va prinde pe fundatii din beton.  Se va prezenta cate o mostra din fiecare tip de element de mobilier urban propus. |  |  |
| 2. | **Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:**   * Se vor respecta conditiile de utilizare date de furnizorul produsului. |  |  |
| 3. | **Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:**  **Agrement tehnic** în România atît din partea firmei producătoare şi/sau a firmei furnizoare |  |  |
| 4. | Condiţii de garanţie şi post-garanţie  **GARANŢIE:**  Conform certificatului de garantie.  Garanţia minimă: 2 ani |  |  |
| 5. | **Condiții cu caracter tehnic:**  La livrare produsele vor fi însoţite de următoarele documente:   * Certificate de calitate şi garanţie   Firma ce livrează echipamentele trebuie să asigure:   * Transportul, livrarea, montarea, punerea în funcțiune, instalarea și instruirea personalului. |  |  |